**MEMORIA DE CALIDADES PARCELA 6 BUENAVISTA**

\*CIMENTACION MEDIANTE ZAPATAS AISLADAS DE HORMIGON ARMADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

\*ESTRUCTURA RETICULAR DE HORMIGON ARMADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

\*CERRAMIENTO EXTERIOR DE MATERIAL CERAMICO+AISLAMIENTO+YESO LAMINADO

\*DIVISIONES INTERIORES DE YESO LAMINADO

\*CARPINTERIA DE INTERIOR BLOCK MODELO LACADA BLANCA 4R

\*ARMARIOS FRONTAL IDEM PUERTAS DE PASO

\*CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TERMICO

\*VIDRIERIA DE DOBLE ACLISTALAMIENTO SILENCE Y CONTROL SOLAR

\*SOLADOS Y ALICATADOS DE PORCELANOSA EN PLANTA BAJA Y EXTERIORES

\*GRIFERIA GROHE

\*SANITARIOS DURAVIT

\*BARANDILLAPROTECCION INTERIOR DE VIDRIO TEMPLADO

\*PUERTA DE ENTRADA MULTICAPA DE MADERA DE IROKO CON BISAGRAS ANTIPALANCA

\*INSTALACION ELECTRICA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

\*MECANISMO DE 1º CALIDAD

\*INSTALACION DE FONTANERIA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

\*INSTALACION DE PLACA SOLARES

\*INSTALACION DE CLIMATIZACION

\*ESCALERA DE ACCESO A SOTANO DE MADERA

\*SOTANO SOLADO CON MATERIAL PORCELANICO

\*CERRAJERIA EXTERIOR DE HIERRO

\*PUERTAS DE GARAJE AUTOMATICAS

\*PINTURA PLASTICA LISA DE 1º CALIDAD